De VMS V5.2-1 a VMS V5.3-2

Overview

Bernard OURGHANLIAN

16-FEB-1989

- 2 -

Sommaire

Sommaire

1. VMS Version V5.2-1

2. VMS Version V5.3

3. VMS Version V5.3-1

4. VMS Version V5.3-2

5. Complement de tuning Job Control

6. VMS FMR

- 3 -

VMS V5.2-1 Support de nouveau hardware

VMS V5.2-1

Support de nouveau hardware

· Support de la VAXstation 3100 model

38/48

· Sur la carte mere :

-- CPU CVAX 60 ns, FPU

-- Memoire parite 4 MB

-- Interface Ethernet, 4 ports serie (cla-

vier, souris, imprimante, DEC 423)

-- 32 Kb de cache secondaire

-- 256 Kb de ROM (VMB, console, diag-

nostics)

-- Time of year clock

-- Controleur monochrome 1024*864

- 4 -

VMS V5.2-1 Support de nouveau hardware

· Options : jusqu’a 3 cartes filles :

-- memoire (4Mb, 8 Mb, 12 Mb, 16 Mb)

jusqu’a 32 Mb

-- Controleur 8 plans couleur

-- Controleur SCSI

· Les 2 modeles (38 et 48) different par le

packaging du boitier :

-- Jusqu’a 3 peripheriques de stockage

5 1/4" mi-hauteur dans un modele 38

-- Jusqu’a 5 peripheriques de stockage

5 1/4" mi-hauteur dans un modele 48

· Moyens de stockage internes au boitier :

-- RZ23 (104 Mb)

-- RX23 (Floppy 3 1/4 ", 1.4 Mb, Modele

38)

-- TZ30 (Cartouche, 95 Mb)

-- RRD40 (CDROM, 600 Mb, Modele

48)

- 5 -

VMS V5.2-1 Support de nouveau hardware

· Extension SCSI permettant de connec-

ter RZ55 (332 Mb), RZ56 (665 Mb),

TK50 ou RRD40

- 6 -

VMS V5.2-1 Support de nouveau hardware

VMS V5.2-1

Support de nouveau hardware

· VMS V5.2-1 introduit le support du

RX23 pour les microVAXes 3100 :

-- Floppy 3 1/4 " double face, double

densite

-- Compabilite lecture-ecriture en high

density (1,4 Mb formatte)

-- Compatibilite lecture en standard

density (700 Kb formatte)

- 7 -

VMS V5.2-1 Correction de bugs

VMS V5.2-1

Correction de bugs

· Probleme d’integrite de donnees sur

RZ55

· Probleme MTAACP et process utili-

sateur qui passe en hang si l’on monte

une bande vierge et que l’operateur re-

pond avec $REPLY/TO=

· Probleme SORT

· Probleme XEDRIVER qui genere des

erreurs qui n’existent pas

· Probleme TSDRIVER qui ne permet pas

a ERF de supporter le TU80

· Probleme STABACKIT qui ne permet

pas de generer un S/A Backup sur TZ30

· Divers crashes NETACP/NETDRIVER

- 8 -

VMS V5.2-1 Correction de bugs

· Correction du message %SYSGEN-E-

INVVEC sous SYSGEN (vecteurs flot-

tants)

· Correction du probleme lie a la neces-

site de posseder VOLPRO pour initial-

iser un floppy avec la commande

$INIT/DENSITY

· Resolution du probleme de creation de

fichier avec un invalid file header quand

on cherche a ecrire plus de 9999 fich-

iers sur une bande (interdit par les

specifications ANSI)

· Resolution d’un probleme XDDRIVER

qui necessitait le positionnement du RE-

TRANSMIT TIMER a 1/100 de sa valeur

- 9 -

VMS V5.2-1 Correction de bugs CDA

VMS V5.2-1

Correction de bugs CDA

· Amelioration de la renderisation des

documents DDIF

· Correction de problemes du toolkit

· Amelioration du Text Back End

· Correction de bugs des Back/Front

Ends

- 10 -

VMS V5.2-1 Ameliorations

VMS V5.2-1

Ameliorations

· Support d’un plus grand nombre de lock

IDs (262143 au lieu de 65535) et de

plus grande valeur des parametres

SYSGEN suivants :

· Parametre SYSGEN Valeur Maximum

--------------------------------------------------

LOCKIDTBL 262143

LOCKIDTBL_MAX 262143

SRPCOUNT 270336

SRPCOUNTV 270336

IRPCOUNT 135168

IRPCOUNTV 135168

· Changements de la table des Lock IDs :

-- Avant VMS V5.2-1 :

31 16

15 0

Sequence # Index #

- 11 -

VMS V5.2-1 Ameliorations

-- Apres VMS V5.2-1 :

· Amelioration de performances Job Con-

trol (maintient de l’ensemble des re-

trieval pointers de JBCSYSQUE.DAT en

memoire).

Utilisation de FAB$B_RTV=255

· Nouvelles qualifiers pour la commande

$VIEW :

-- /WIDTH= nn

-- /HEIGTH = nn

· Possibilite de redefinir BYTLM pour NE-

TACP par le nom logique systeme

NETACP$BUFFER_LIMIT

31 0

Sequence # Index #

18

17

- 12 -

VMS V5.2-1 Ameliorations

· Possibilite de definir le nombre maxi-

mum d’objets qu’un process peut de-

clarer :

NCP> SET/DEFINE EXECUTOR -

MAXIMUM DECLARED OBJECTS n

Defaut : 31. Entre 8 et 16383

- 13 -

VMS V5.2-1 Ameliorations

VMS V5.2-1

Ameliorations

· Nouvelle possibilite d’utiliser AUTOGEN

Feedback en BATCH. Il y a 2 phases :

-- Collection des informations de pic de

charge

-- Analyse off-line des informations

precedentes et envoi du rapport

d’analyse par MAIL au system man-

ager

· Exemple de procedure :

- 14 -

VMS V5.2-1 Ameliorations

$ BEGIN$: ! ++++++++++ AGEN_BATCH.COM ++++++++++

$ on warning then goto error$

$ on error then goto error$

$ on severe_error then goto error$

$ on control_y then goto error$

$!

$! Setup process

$!

$! Set process information

$ set process/priv=all/name="AUTOGEN Batch"

$! Keep log files to a reasonable amount

$ purge/keep=5 AGEN_Batch.log

$ time = f$time() ! Fetch current time

$ hour = f$integer(f$cvtime(time,,"hour")) ! Get hour

$ today = f$cvtime(time,,"WEEKDAY") ! Get Day of the week

$ if f$integer(f$cvtime(time,,"minute")) .ge. 30 then hour = hour + 1

$!

$! Start of working day...

$!

$ 1AM$:

$ if hour .le. 2

$ then

$ next_time = "today+0-14"

$ gosub submit$ ! Resubmit yourself

$ set noon

$!

$! Run AUTOGEN to setparams using the parameter values collected

$! earlier in the day (that is, yesterday at 2:00pm)

$ if today .eqs. "Tuesday" .OR. today .eqs. "Thursday" .OR. -

today .eqs. "Satruday"

$ then

$ @sys$update:autogen getdata testfiles feedback

$ mail/sub="Autogen Feedback Report for <NODE>" -

sys$system:agen$feedback.report system

$ ! Clean up

$ purge/keep=7 sys$system:agen$feedback.report

$ purge/keep=7 sys$system:agen$feedback.dat

$ purge/keep=7 sys$system:params.dat

$ purge/keep=7 sys$system:autogen.par

$ purge/keep=7 sys$system:setparams.dat

$ purge/keep=7 sys$system:agen$addhistory.tmp

$ purge/keep=7 sys$system:agen$addhistory.dat

$ endif

$ goto end$

$ endif

$!

$ 2PM$:

$ if hour .le. 15

- 15 -

VMS V5.2-1 Ameliorations

$ then

$ next_time = "today+0-17"

$ gosub submit$

$ if today .eqs. "Monday" .OR. today .eqs. "Wednesday" .OR. -

today .eqs. "Friday"

$ then

$ @sys$update:autogen savparams savparams feedback

$ endif

$ goto end$

$ endif

$!

$ 5PM$:

$ if hour .le. 18

$ then

$ next_time = "tomorrow+0-1"

$ gosub submit$

$ endif

$!

$! End of working day...

$!

$ END$: ! ---------- BATCH.COM ----------

$ exit

$!++

$! Subroutines

$!--

$!

$ SUBMIT$:

$ submit/name="AGEN_Batch"/restart/noprint -

/log=AGEN_batch.log -

/queue=sys$batch/after="�next_time’" sys$system:AGEN_batch.com

$ return

$!++

$! Error handler

$!--

$ ERROR$:

$ mail/sub="AGEN_BATCH.COM - Procedure failed." _nl: system

$ goto end$

- 16 -

VMS V5.3 Generalites

VMS V5.3

Generalites

· Support de nouveau peripherique

· DECwindows V2.0

· Support du DNS clerk

· Ameliorations de VAXTPU et EVE

· Support de SCSI (Small Computer Sys-

tem Interface)

· Nouvelles fonctionnalites cluster

· Divers

· Correction de bugs

- 17 -

VMS V5.3 Support de nouveau peripherique

VMS V5.3

Support de nouveau peripherique

Support du controller XMI KDM70 :

· 8 ports SDI/STI :

-- 8 disques RA ou ESE20

-- 6 disques RA et 2 derouleurs TA81

ou 2 formatters TA pour derouleurs

esclaves TA78, TA79 ou TA90

· Chip CVAX, 2 modules XMI

· Jusqu’a 700 I/Os par seconde

· Regles de configuration :

-- Pas plus de 2 TA81s (formatter inte-

gre)

-- Pas plus de 2 ESE20s

-- Pas plus de 2 formatters pour un total

de 8 derouleurs

- 18 -

VMS V5.3 Support de nouveau peripherique

VMS V5.3

Support de nouveau peripherique

System management pour le KDM70 :

· Port driver PUDRIVER

· Sous SYSGEN

$ MC SYSGEN

CPU Type: VAX 6270

Nexus Generic Name or Description

64 XMI - Disk and Tape Adapter (KDM70)

209 BI - XMI Adapter (DWMBA/B)

214 BI - NI Adapter (DEBNA)

225 BI - XMI Adapter (DWMBA/B)

228 CI0

230 BI - TK50 Adapter (TBK50)

- 19 -

VMS V5.3 Support de nouveau peripherique

· Acces aux utilitaires KDM70 :

$ MC SYSGEN

SYSGEN> CONNECT FYA0/NOADAPTOR

SYSGEN> EXIT

$ SET HOST/DUP/SERVER=MSCP$DUP/TASK=DIRECTORY -

$_PUxx/DEVICE

%HSCPAD-LOCPROGEXE, Local program executing - type ^\

to exit

DIRECT 1 D Directory Utility

ILEXER 1 D InLine Exerciser

$ SET HOST/DUP/SERVER=MSCP$DUP/TASK=ILEXER -

$_PUxx/DEVICE

%HSCPAD-LOCPROGEXE, Local program executing - type ^\

to exit

*** ILEXER (InLine Exerciser) V 001 *** 1-DEC-1989

10:01:02 03 ***

Enable Bad Block Replacement (Y/N) [N] ? N

Available Disk Drives: D0020 D0021 D0022

Available Taqpe Drives: NONE

Select next drive to test (Tnnnn/Dnnnn) [] ? D0020

Write Enable drive (Y/N) [N] ? Y

Should user data really be overwritten (Y/N) [N] ? Y

Perform initial write (Y/N) [N] ? Y

*** Available tests are :

1. Random I/O

2. Seek Intensive I/O

3. Data Intensive I/O

4. Oscillatory Seek

- 20 -

VMS V5.3 Support de nouveau peripherique

VMS V5.3

Support de nouveau peripherique

Nouvelle facon de nommer les disques

DSSI sur KFQSA :

· Avant V5.3, nom de peripherique

$nDIcu ou :

-- n est l’allocation class

-- c (lettre du controller) est tire du nom

du port (PUA0, PUB0, PUC0,...)

-- n est le numero d’unite

· Ceci etait different sur un MicroVAX

3300/3400

· Avec V5.3, le nom de disque ne depend

plus du nom du port : tous les disques

DSSI utilisent la lettre du controller A

- 21 -

VMS V5.3 Support de nouveau peripherique

· Exemple pour un KFQSA et 3 disques

DSSI :

Allocation Class=0 Allocation Class=1

Port Disque Port Disque

V5.2 PUA0 DIA0 PUA0 $1$DIA0

PUB0 DIB1 PUB0 $1$DIB1

PUC0 DIC2 PUC0 $1$DIC2

V5.3 PUA0 RA$DIA0 PUA0 $1$DIA0

PUB0 CX$DIA1 PUB0 $1$DIA1

PUC0 BN$DIA2 PUC0 $1$DIA2

· Il est possible d’utiliser le parametre

systeme VMS5 pour eviter de creer des

incompatibilites :

-- VMS5=0, nouveau nom

-- VMS5=1, ancien nom

· En cas d’upgrade, VMS5=1; en cas de

nouveau systeme, VMS5=0

- 22 -

VMS V5.3Support de nouveau peripherique

VMS V5.3

Support de nouveau peripherique

Nouvelles configurations DSSI supportees:

· Configurations dual-host avec plusieurs

KFQSA par systeme

· Configurations dual-host avec des

adapters mixtes (EDA640-KFQSA)

· Ceci est rendu possible par la nouvelle

facon de nommer les disques KFQSA :

il faut donc avoir VMS5=0

· Attention a bien avoir un numero d’unite

UNIQUE pour chaque disque; utiliser

dans ce cas les commandes DSSI (en

mode console) :

>>> SET HOST/DUP/UKSSP/DISK n PARAMS

PARAMS> SET FORCEUNI 0 (Defaut = 1)

PARAMS> SET UNITNUM m

PARAMS> WRITE

PARAMS> EXIT

- 23 -

DECwindows V2.0 Principales nouveautes

DECwindows V2.0

Principales nouveautes

Internationalisation (Europeanisation) :

· Possibilite de changer de langage :

-- Accessible depuis un menu (Cus-

tomization) depuis le session man-

ager

-- Stocke comme propriete de la root

window par le session manager

-- Lecture du language property de la

root window lors du lancement d’une

application et positionnement des di-

rectories contenenant les fichiers

traduits

· Passage des fichiers defaults a UIL

- 24 -

DECwindows V2.0 Principales nouveautes

DECwindows V2.0

Principales nouveautes

Independance du moniteur graphique :

· Plus de necessite de disposer des fonts

75 dpi pour tourner sur des moniteurs

100 dpi

· Support des moniteurs 512*342 (PCs)

- 25 -

DECwindows V2.0 Principales nouveautes

DECwindows V2.0

Principales nouveautes

Support multihead :

· Station avec un clavier, une souris et

PLUS d’un ecran

· Modification des drivers, du server X et

du session manager

· La ressource property est propriete de

la root window de chaque ecran (on

verifie la profondeur et le type d’ecran,

on lit les fichiers de ressources corre-

spondants et l’on positionne correcte-

ment la liste des ressources en fonction

du type d’ecran)

· Exemple de fichier :

DECW$PRIVATE_SERVER_SETUP.COM

- 26 -

DECwindows V2.0 Principales nouveautes

$ ! DECW$PRIVATE_SERVER_SETUP.TEMPLATE - Customize DECwindows server

$ !

$A dual headed GPX color server.

$ !

$do_GPX2HD:

$ decw$color == "T,T"

$ decw$device == "GAA0,GAB0"

$ exit

$ !

$ ! A dual headed VS2000 or VS3100 system. This configuration has only one

$ ! keyboard and mouse, and has a single color and a single monochrome

$ ! monitor.

$ !

$do_VS2HD:

$ run sys$system:sysgen

connect gca0/adap=0/csr=%X5000/vect=%o400/numv=01/driver=gcbdriver

$ decw$color == "T,F"

$ if f$getdvi("GAA0","EXISTS") decw$device == "GAA0,GCA0"

$ if f$getdvi("GEA0","EXISTS") decw$device == "GEA0,GCA0"

$

$ exit

$ !

$ ! A dual headed VS35x0 and GPX system. This configuration has only one

$ ! keyboard and mouse, and has a two different color monitors.

$ ! Restrict the cursor to 16x16 because that is all GPX can support.

$ !

$do_VS35x02HD:

$ sysgen = "$sysgen"

$ if .not. f$getdvi("GAA0","EXISTS") then exit

$ if (f$getdvi("GAA0","STS") .AND. 16) .eq. 0 then $ sysgen reload gaad-

river.exe

$ if (f$getdvi("GBA0","STS") .AND. 16) .eq. 0 then $ sysgen reload gbb-

driver.exe

$ decw$keyboard :== tta0:

$ decw$pointer :== tta1:

$ decw$color == "T,T"

$ decw$device == "GBA0,GAA0"

$ decw$devicefont == "DECW$SYSCOMMON:[SYSFONT.DECW.USER_CURSOR16]," + -

"DECW$SYS$COMMON:[SYSFONT.DECW.CURSOR16]"

$ exit

$ !

$ ! A dual-headed GPX color and QVSS mono server.

$ !

$do_GPXQVSS2HD:

$ sysgen = "$sysgen"

$ sysgen connect gca0 -

/adap=0 -

/csr=%o777300 -

/vect=%o130 -

/numv=02 -

- 27 -

DECwindows V2.0 Principales nouveautes

/driver=gcadriver

$ decw$color == "T,F"

$ decw$device == "GAA0,GCA0"

$!

- 28 -

DECwindows V2.0 Principales nouveautes

DECwindows V2.0

Principales nouveautes

Support de TCP/IP comme transport :

· Necessite l’installation d’UCX V1.2

· Ne necessite PAS la license UCX

· Pour beneficier de cette fonctionnalite, il

faut :

>Installer UCX

>Configurer l’Internet :

-- Adresse internet

-- Network Mask

-- Broadcast Mask

-- Copie/conversion du fichier

host

-- Copie/conversion du fichier

network

- 29 -

DECwindows V2.0 Principales nouveautes

> Modifier le fichier :

SYS$MANAGER:PRIVATE_SERVER_SETUP.COM

en ajoutant :

DECW$SERVER_TRANSPORTS == "DECNET,LOCAL,TCPIP"

- 30 -

DECwindows V2.0 Principales nouveautes

DECwindows V2.0

Principales nouveautes

· Documentation pour ecrire une couche

transport specifique pour DECwindows

· Support de la version X11.3 du MIT

· Nouvelle commande DCL :

$CREATE/TERMINAL

-- Permet de creer une fenetre emulant

un autre type de terminal

-- Format $CREATE/TERMINAL command

-- Ici "command" designe une com-

mande DCL a executer (identique a

$SPAWN)

- 31 -

DECwindows V2.0 Principales nouveautes

-- Nombreux qualifiers :

> /BIG_FONT,/LITTLE_FONT

> /CLI=,/NOCLI

> /DETACH, /NODETACH

> /LOGGED_IN, /NOLOGGED_IN

> /PROMPT

> /WAIT

> /WINDOW_ATTRIBUTES

· Nouveaux qualifiers pour la commande

$SET DISPLAY :

-- /DELETE (remplace /NOPERMA-

NENT)

-- /EXECUTIVE (nom logique en mode

EXEC)

-- /SUPERVISOR (nom logique en

mode SUPER)

-- /USER (nom logique en mode USER)

- 32 -

VMS V5.3 Support du DNS clerk

VMS V5.3

Support du DNS clerk

· DNS = Distributed Name Service

· Modele client-server

· Methode network-wide d’obtention

d’information sur des objets dans le re-

seau a travers leur nom d’une facon in-

sensible a la topologie

· Les applications communiquent avec le

server a travers un clerk

· Le clerk DNS communique avec un ou

plusieurs systemes DNS server pour

satisfaire les requetes des clients

· Le clerk DNS etait inclus dans certaines

versions de logiciel (DFS, RSM,

X25portal 2000, DNS server)

- 33 -

VMS V5.3 Support du DNS clerk

· Pour VAxnotes V2.0, celui-ci peut util-

iser le clerk DNS s’il est installe sur le

systeme

· Pour utiliser le clerk DNS, il faut qu’au

moins un des noeuds du reseau dispose

de DNS server

Application

Client

DNS Clerk

DNS server

Node 1

Node 2

Requete

Reponse

Cache

- 34 -

VMS V5.3 Support du DNS clerk

VMS V5.3

Support du DNS clerk

Fichiers utiles DNS :

>SYS$STARTUP:DNS$CHANGE_DEF_FILE.COM

Utilise pour configurer le clerk DNS. Demande le nom

du noeud qui tourne la partie DNS server et copie le

fichier SYS$SYSTEM:DNS$DEFAULT_FILE.DAT

depuis ce noeud sur le noeud local

>SYS$STARTUP:DNS$CLERK_STARTUP.COM

Permet de demarrer le clerk DNS (installation des ima-

ges partageables DNS, demarre l’advertizer)

>SYS$STARTUP:DNS$CLERK_STOP.COM

Permet d’arreter le DNS clerk (desinstallation des ima-

ges partageables DNS et arret de l’advertizer)

>SYS$STARTUP:DNS$CLIENT_STARTUP.COM

Appelle simplement DNS$CLERK_STARTUP.COM

(compatibilite avec les autres produits logiciels)

>SYS$STARTUP:DNS$CLIENT_STOP.COM

Appelle simplement DNS$CLERK_STOP.COM

(compatibilite avec les autres produits logiciels)

- 35 -

VMS V5.3 Support du DNS clerk

>SYS$SYSTEM:DNS$ADVER.EXE

Fichier image de l’advertizer. Tourne comme un pro-

cess detache DNS$ADVER. Capture les messages

multicast venant des autres noeuds DNS server et les

cache dans la section globale :

DNS$GLOBAL_CACHE.GBL

Cette section est partagee par tous les clients utilisant

le clerk DNS

>SYS$SYSTEM:DNS$CLIENT.TRACE,.ANA

Fichier utilise par les fonctionnalites de trace DNS (voir

plus loin)

>SYS$SYSTEM:DNS$DEFAULT_FILE.DAT

Fichier utilise pour initialiser la section globale du clerk

avec les informations d’au moins un name server. Fi-

chier ASCII qu’il n’est pas recommande d’editer. S’il y a

une erreur de format dans ce fichier, generation d’un

event DECnet 353.20. Chaque entree dans le fichier

contient 5 lignes :

* namespace nickname

* namespace uid

* clearinghouse name

* clearinghouse uid

* clearinghouse address

- 36 -

VMS V5.3 Support du DNS clerk

VMS V5.3

Support du DNS clerk

Noms logiques utiles DNS :

· Le clerk DNS peut stocker des abreva-

tions pour des noms DNS

· Exemple : PRSSOS pour

.BBR.PRSSOS

· Les precedentes versions de DNS cher-

chaient dans les tables de noms

logiques LNM$PROCESS, LNM$JOB,

LNM$GROUP et LNM$SYSTEM

· Avec VMS V5.3, le clerk DNS utilise la

table de noms logiques

DNS$SYSTEM_TABLE et utilise le nom

logique DNS$SYSTEM pour pointer sur

cette table. Le nom logique DNS$LOGICAL

pointe sur DNS$SYSTEM et est la premiere table de

noms logiques parcourue par DNS pour trouver les

abrevations de noms

- 37 -

VMS V5.3 Support du DNS clerk

VMS V5.3

Support du DNS clerk

Outils de debug utiles DNS :

· DNS$SOLLOCIT.EXE

Utilise par le startup du clerk DNS. Peut

etre invoque au niveau DCL :

$RUN SYS$SYSTEM:DNS$SOLLICIT

COMMAND ?

1. SOLLICIT : Envoie un multicast de type "sollicit"

sur tous les servers du LAN qui repondent avec un

multicast "advertisement"

2. LOAD : Initialise la section globale et recharge-

ment depuis le fichier DNS$DEFAULT_FILE.DAT

3. TRACE_CLOSE : Fermeture du fichier trace (voir

plus loin)

· Pour abtenir une trace de tous les mes-

sages envoyes et recus par le clerk

DNS, il faut definir un nom logique :

- 38 -

VMS V5.3 Support du DNS clerk

$DEFINE/SYSTEM/EXEC/TABLE=DNS$SYSTEM

DNS$CLIENT_TRACE TRUE

· Cette demande de trace est detectee

par le clerk et toutes les requetes/ re-

ponses du clerk seront ecrites dans le

boite aux lettres DNS$SOLLICIT_MBX.

Le process DNS$ADVER ecrit alors ces

messages (en format binaire) dans le

fichier

SYS$MANAGER:DNS$CLIENT.TRACE

· Pour terminer la trace :

$MCR DNS$SOLICIT TRACE_CLOSE

· Pour visilualiser la trace :

$INSTALL

INSTALL> ADD -

SYS$SYSTEM:DNS$ANALYZE/SHARE/WRITE

INSTALL> EXIT

$RUN SYS$SYSTEM:DNS$ANALYZE

· Ecriture du fichier DNS$CLIENT.ANA

dans la directory courante

- 39 -

VMS V5.3 Ameliorations de VAXTPU et EVE

VMS V5.3

Ameliorations de VAXTPU et EVE

· Initialisation plus rapide avec DECwin-

dows (on ne mappe plus de prompts ou

d’information de display jusqu’a ce que

la phase d’initialisation soit terminee).

Cela peut poser des problemes de com-

patibilites (utiliser READ_KEY, READCHAR,

READ_LINE ou MAP)

· Possibilite de mapper ou unmapper un

widget (MAP, UNMAP)

· Support de la journalisation de modifica-

tions de buffer

· Ameliorations des recherches de

chaines :

> BUFFER_BEGIN,BUFFER_END

> SCAN, SCANL, SPAN, SPANL peuvent faire du

reverse search

> Amelioration des algorithmes (bufferisation)

- 40 -

VMS V5.3 Ameliorations de VAXTPU et EVE

· Possibilite de rendre des enregistre-

ments invisibles ou non modifiables

· Amelioration du support de DEcwindows

> Modification de la taille de la taille de la fenetre

(SET (Height), SET(Witdth), (Icon_Pixmap)

> SET(Client_Message), Send_Client_Message

> GET_INFO(WIDGET,item)

> REALIZE_WIDGET

· Possibilite de specifier et de recuperer

le nom de la directory par defaut

· Amelioration de l’environnement de pro-

grammation sous TPU :

> Possibilite de definir des synonymes (EQUIVA-

LENCE)

> Possibilite de limiter le champs d’action des vari-

ables locales quand ces variables ne sont pas a

l’interieur d’une procedure

> Possibilite de compilations conditionelles (%IF,

%IFDEF, %THEN, %ELSE, %ENDIF)

> Possibilite de definir des constantes en hexadeci-

mal (%X), en octal (%O), en decimal (%D), en binai-

re (%B)

· Possibilite de definir F1-F5 comme

touches de fonctions

- 41 -

VMS V5.3 Ameliorations de VAXTPU et EVE

· EVE supporte le mode d’edition batch

(EDIT/TPU/NODISPLAY)

· Possibilite de definir des menus sous

DECwindows (DEFINE MENU) avec

EVE

· Possibilite d’effectuer des recherches de

types "CASE EXACT" sous EVE

- 42 -

VMS V5.3 Support de SCSI

VMS V5.3

Support de SCSI

· SCSI = Small Computer System Inter-

face

· VMS implemente les specifications de

l’ANSI SCSI-2 (revision 10b)

· Support de peripheriques third party de

3 facons differentes :

-- Utilisation des class/port drivers stan-

dards pour connecter un disque ou

une bande avec des restrictions et

des precautions

-- Utilisation du class driver SCSI

generique a l’aide de l’interface $QIO

specialisee SCSI

-- Ecriture d’un class driver SCSI

- 43 -

VMS V5.3 Support de SCSI

· Il est possible de faire coexister plu-

sieurs class driver SCSI avec un seul

port driver SCSI

· Les class drivers peuvent tourner en

utilisant des port drivers differents

$QIO

Class

Driver

SCSI Port Interface

Port

Driver

Port Hardware

* Commandes

SCSI

* Status SCSI

* Gestion des

phases et timing

SCSI

* Gestion des mes-

sages SCSI

* Gestion des depla-

cements de

donnees

- 44 -

VMS V5.3 Support de SCSI

VMS V5.3

Support de SCSI

QIO QIO QIO QIO

DKDRIVER MKDRIVER LKDRIVER GKDRIVER

PKNDRIVER

NCR 5380

Autre

SCSI

Disque

SCSI

Disque

SCSI

Bande

SCSI

- 45 -

VMS V5.3 Support de SCSI

VMS V5.3

Support de SCSI

· DKDRIVER est le class driver disque

SCSI

· MKDRIVER est le class driver bande

SCSI

· PKNDRIVER est le port driver SCSI

VS3100 (NCR 5380). Buffer DMA 128

Kb, mode asynchrone (1.5 Mb)

· PKSDRIVER est le port driver SCSI

VS3520, VS3540 (DEC SII). Buffer DMA

128 Kb, modes asynchrone (2 Mb) et

synchrone (4 Mb)

· GKDRIVER est le generic class driver

SCSI

· SKDRIVER est un class driver SCSI

d’exemple contenu dans

SYS$EXAMPLES

- 46 -

VMS V5.3 Support de SCSI

VMS V5.3

Support de SCSI

· Pendant la phase de boot, SYSGEN ef-

fectue un polling sur le bus SCSI pour

identifier l’ensemble des peripheriques.

· Si l’autoconfiguration ne reconnait pas

le peripherique, il faut charger le driver

manuellement par la commande :

$RUN SYS$SYSTEM:SYSGEN

SYSGEN>CONNECT mmpd0u /NOADAPTER

ou :

-mm est la mnemonique de peripherique (SK par

exemple)

-p est le port ID (controller ID A ou B)

-d est le SCSI device ID (digit de 0 a 7)

-u est le numero d’unite logique SCSI (digit de 0 a

7)

· Il peut etre necessaire de ne pas effec-

tuer l’autoconfiguration pour eviter de

charger un class driver bande ou disque

- 47 -

VMS V5.3 Support de SCSI

pour un port ID et un device ID speci-

fique. C’est le cas si le peripherique

SCSI third party necessite un driver par-

ticulie alors qu’il s’identifie comme un

disque ou un bande.

· Pour cela, on peut utiliser le parametre

SYSGEN VMSD2 sous la forme d’un

masque de bit :

· A, B, C, D designent les SCSI port IDs

(bus #1, #2,...)

· 1...7 designent les SCSI device IDs

0

7 7 7 7

0 0 0

A B C D

- 48 -

VMS V5.3 Support de SCSI

VMS V5.3

Support de SCSI

Bad Block replacement :

· Survient sur toutes les erreurs d’ecriture

non recuperables et sur toutes les er-

reurs de lecture recuperables

· On reessaye d’abord la lecture ou la lec-

ture 3 fois

· En cas d’echec, on reassigne le block

(meme LBN, nouvel emplacement phy-

sique)

· On reecrit la donnee sur le nouvel em-

placement

· Les blocks qui contiennent des erreurs

non recuperables en lecture ne peuvent

etre reassignes : il sont assignes a

BADBLK.SYS quand le fichier est sup-

prime

- 49 -

VMS V5.3 Support de SCSI

· L’IOSB d’un $QIO pour un block conten-

ant de mauvaises donnees contient un

status du type SS$_PARITY

- 50 -

VMS V5.3 Nouvelles fonctionnalites Cluster

VMS V5.3

Nouvelles fonctionnalites Cluster

· Changement des algorithmes du quo-

rum disk :

-- En cas de l’envoi d’un message de

type last gasp, un bit est positionne

dans le status flag du Cluster System

Block (CSB$V_GONE)

-- Si ce bit est positionne, les connec-

tion managers prennent note de la

disparition du noeud MAIS n’exigent

PLUS avant de continuer a compter

les votes du quorum disk que le con-

tenu du fichier QUORUM.DAT soit re-

valide

-- Les connection managers CONTINU-

ENT a inclure le vote du quorum disk

mais positionnent un autre bit dans le

status flag du CSB

- 51 -

VMS V5.3 Nouvelles fonctionnalites Cluster

(CSB$V_QF_RFRSH_RQD). Ce bit

demande qu’un refresh du contenu

du fichier QUORUM.DAT soit effec-

tue lors du prochain polling

-- Lors du prochain polling la routine

QUORUM_TIMEOUT verifie le nom

du founding system et le founding

time; s’il y a accord et que le quorum

file manager ne fait plus partie du

cluster, on verifie si un refresh est ne-

cessaire. Si c’est le cas, le connec-

tion manager local effectue ce refresh

et devient le nouveau quorum file

manager

- 52 -

VMS V5.3 Divers

VMS V5.3

Divers

· Nouvelles commandes LMF :

-- $SHOW LICENSE/BRIEF

Active licenses on node SOS4:

------- Product ID -------- ---- Rating ----- -- Version --

Product Producer Units Avail Activ Version Date Expires

ACMS DEC 0 F 0 0.0 (none) (none)

ADA DEC 0 F 0 0.0 14-NOV-1989 (none)

ADT DEC 0 F 0 1.0 (none)

28-FEB-1990

BASIC DEC 0 F 0 0.0 22-JUN-1989 (none)

BLISS32 DEC 0 F 0 0.0 14-NOV-1989 (none)

BOOKBROWSER DEC 0 F 0 0.0 1-MAR-1989 (none)

C DEC 0 F 0 0.0 22-JUN-1989 (none)

-- $SHOW LICENSE/CHARGE_TABLE

VMS/LMF Charge Information for node SOS4

This is a VAXstation 3100, hardware model type 58

Type: A, * Not Permitted * (VMS Capacity)

Type: B, * Not Permitted * (VMS Server)

Type: C, * Not Permitted * (VMS Concurrent User)

Type: D, Units Required: 100 (VMS Workstation)

Type: E, Units Required: 50 (System Integrated Products)

Type: F, Units Required: 10 (Layered Products)

- 53 -

VMS V5.3 Correction de bugs

VMS V5.3

Correction de bugs

· Correction d’erreur dans MTH$SINCOS

(generation de code donnant des resul-

tats differents avec /OPT et /NOOPT)

· Correction d’un probleme de bugcheck

dans IOC$LAST_CHAN (acquisition in-

correcte de la capability du primary)

· Correction de problemes d’ACCVIO

d’OPCOM lors d’un CANCEL

· Resolution du probleme MOP

d’impossibilite de charger des images

DECsystemes depuis un VAX

· Amelioration de performances Job Con-

trol :

>Taille initiale d’allocation dans le

fichier d’accounting passe de 0 a 50

- 54 -

VMS V5.3 Correction de bugs

> Taille d’extension par defaut du

fichier d’accounting passe de 25 a

100 blocks

> Accroissement de la taille de la file

d’attente interne (en memoire) de

Job Control

> Utilisation de $EXTEND en preci-

sant que l’on veut une extension

proche de l’EOFB pour le queue

file

> DELPROC ne necessite plus

l’acces au queue file si cela n’est

pas necessaire

· Correction de problemes $BACKUP

> /RECORD

> /DELETE

· Correction de problemes de hang XED-

RIVER en cas de powerfail

· Correction de problemes LATSYM

quand l’imprimante passe off-line

- 55 -

VMS V5.3-1 Support de nouveau hardware

VMS V5.3-1

Support de nouveau hardware

· Support de la VT1000 (Decwindow Ter-

minal)

-- Processeur graphique TI TMS34010

-- De 1 a 4 Mb de memoire RAM

-- 4 Mb de memoire RAM Video (mono-

chrome)

-- 4 ports serie

-- Interface Ethernet

-- ROMs pour le code systeme (2 Mb)

-- NVR pour stocker les parametres de

customization

- 56 -

VMS V5.3-1

VMS V5.3-1

Appl

ANSI

Appl

Xlib

Appl

Xlib

Disk

Acces

DECnet

Font

Service

Session

Manager

Window

Manager

TT

XT

LTDRIVER

VT1000

Comm

VTE

X Server

Term Man

Win Man

Font

Host 2

Host 1

- 57 -

VMS V5.3-1 Support de nouveau hardware

VMS V5.3-1

Support de nouveau hardware

· Nouveau class driver XTDRIVER per-

mettant le support de sessions X utili-

sant LAT. Supporte les requetes LAT

entrantes de classe 3 (X$LOGIN) et

classe 4 (X$FONT)

· Les requetes de login (classe 3) sont

routees a travers Job Control vers

LOGINOUT.EXE

· Les requetes de font (class 4) sont

routees vers le font server

· Les requetes de clients X sont routees a

travers le X Common Transport, puis

vers le module de transport specifique

LAT (DECW$TRANSPORT_LAT.EXE),

puis vers XTDRIVER et enfin vers LT-

DRIVER

- 58 -

VMS V5.3-1 Support de nouveau hardware

· Il est possible de specifier la VT1000

comme client X par la commande :

$SET DISPLAY/TRANSPORT=LAT/NODE=Lxxxxxx

ou xxxxxx designe les 6 derniers digits de l’adresse

Ethernet de la VT1000

· Nouveau font deamon (demarre par

DECW$STARTXTERMINAL.COM) qui

repond aux requetes de demandes de

chargement de fonts :

>Process DECW$FD

>DECW$XTERMINAL_FONT desi-

gne une search-list de directories

de fonts

>Communication entre XTDRIVER et

le font deamon a travers une boite

aux lettres

- 59 -

VMS V5.3-1 Support de nouveau hardware

VMS V5.3-1

Support de nouveau hardware

· DECnet access option : permet l’acces

de clients X, depuis des noeuds remote

DECnet, a la VT1000

· Tourne sur le noeud qui est le LAT host

et simule un server DECwindows pour

le client X sur le noeud remote

· Tourne comme tout client X et doit donc

avoir un nom logique DECW$DISPLAY

permettant de pointer sur le server

· Utilise le Common Transport et peut

donc etre utilise pour router les requetes

X vers un autre server en utilisant un

autre protocole que LAT

· Cette DECnet access option est identi-

fiee par le client X sur le noeud remote

par son numero de server

- 60 -

VMS V5.3-1 Support de nouveau hardware

· Ce numero est assigne automatique-

ment et commence a 10

· Permet le support de 20 clients remote

simultanes

· Implenete sous la forme d’une image

SYS$SYSTEM:DECW$DWT_DECNET.EXE

· Demarre normelement comme un sous-

process du session manager. Requiert

SYSNAM pour creer l’objet DECnet

· DWT_DECNET autorise toutes les con-

nections DECnet entrantes. Il valide ces

connections en regardant le contenu du

fichier :

DECW$USER_DEFAULTS:DECW$DWT_DECNET_

AUTHORIZE.DAT

Le format du fichier est :

TRANSPORT NODE USERNAME

- 61 -

VMS V5.3-1 Support de nouveau hardware

VMS V5.3-1

Support de nouveau hardware

Exemple : Le noeud A a acces a travers

LAT a une VT1000. Le noeud B a acces au

noeud A a travers DECnet. Le noeud B

veut faire tourner une application DECwin-

dows sur la VT1000

1. Creer le fichier sur le noeud A

DWT_DECNET_AUTHORIZE.DAT avec

DECNET B TOTO

2. Creer le display depuis le noeud pour

pointer vers la VT1000 :

$SET DISPLAY/CREATE/TRANSPORT=LAT-

$_/NODE=L08E7EA

3. Trouver quel est le numero de server

DECnet :

$SPAWN/NOWAIT RUN -

$_SYS$SYSTEM:DECW$DWT_DECNET

[Assignet DECnet server number 10 on node A]

- 62 -

VMS V5.3-1 Support de nouveau hardware

4. Se connecter sur le noeud B sous le us-

ername TOTO

5. Creer le display :

$SET DISPLAY/CREATE/TRANSPORT=DECNET -

$_/NODE=A/SERVER=10

6. Lancer l’application...

- 63 -

VMS V5.3-1 Support de nouveau hardware

VMS V5.3-1

Support de nouveau hardware

· Support de la VS3100-SPX :

-- 8 plans (256 couleurs)

-- Frame Buffer 4 M Pixels (VRAM/

DRAM)

-- 2 chips CMOS (TBC : Timing/Buffer

Chip et Scanproc : Scanline Proces-

sor)

> TBC : Gestion du moniteur, Bus

manager, bufferisation des gra-

phiques

> Scanproc : 180k transistors, 2 in-

ferfaces (processeur a travers

TBC et Frame Buffer), ALU spe-

cialise rendering, generateur

d’adresse

- 64 -

VMS V5.3-1 Support de nouveau hardware

-- Performances (x11/perf) :

GPX SPX

Vecteurs 2D (10 pix) 23k 240k

(10 pixels)

Remplissage de rectangle 8k 78k

(10*10)

Copie 100*100 626 1360

Caracteres/s 23k 104k

Copie pixmap 100*100 626 1360

· Support du monitor Sony Trinitron

1280*1024 VRT19 (66 Hz, non entre-

lace)

- 65 -

VMS V5.3-1 Correction de bugs

VMS V5.3-1

Correction de bugs

· Correction du probleme de requete d’un

volume blanc a l’operateur lors d’un

$MOUNT/FOREIGN

· Correction des problemes de hangs et

de corruption de fichier journal TPU

· Correction des problemes de suppres-

sion d’acces au systeme a cause d’

AUDIT_SERVER (operateur logge sur

la console operateur d’une WS et sus-

pendu, reboot)

· Correction de problemes BACKUP

(ACCVIO, Ctrl-T en standalone, nom de

saveset tronque a 17 caracteres)

· Correction du bug XQP (protection

d’acces du header d’extension et acces

a la MDF)

- 66 -

VMS V5.3-1 Correction de bugs

· Correction d’un probleme de corruption

de JBCSYSQUE lors d’un changement

de stock/form alors qu’un job/une queue

active reference ce stock/form

· Correction du probleme "LATSYM inva-

lid structure level"

· Correction de bugcheck RMS

· Correction de probleme de mount verifi-

cation bande (failover)

· Resolution de problemes d’ACCVIO

SORT

· Correction de problemes lors

d’utilisation de GKS et PHIGS sous

DECwindows en utilisant un transport

local

- 67 -

VMS V5.3-1 Probleme potentiel

VMS V5.3-1

Probleme potentiel

· VMS V5.3-1 contient des patches sur

TPUSHR.EXE et SORTSHR.EXE mais

ces images n’ont pas ete remplaces

dans IMAGELIB.OLB

· Les applications referencant ces images

partageables peuvent retourner le mes-

sage "system version mismatch"

· Ce n’est PAS GRAVE

· Resolution :

$SET DEF SYS$LIBRARY

$LIBRARY/REPLACE/SHARE IMAGELIB.OLB -

$_TPUSHR.EXE,SORTSHR.EXE

- 68 -

VMS V5.3-2 Support de nouveau hardware

VMS V5.3-2

Support de nouveau hardware

· Support du TA90E (Extended)

· Support d’un enregistrement de don-

nees compacte de type IDRC (In-

creased Data Recording Capability)

· Nouveau module et changement de mi-

crocode permettant d’accroitre la ca-

pacite d’une cartouche d’un facteur 3 a

5.

· Caracteristique permanente d’une car-

touche

- 69 -

VMS V5.3-2 Support de nouveau hardware

· Les commandes :

>INITIALIZE

>MOUNT

>SET MAGTAPE

>BACKUP

admettent un nouveau qualifier :

/MEDIA_FORMAT=-

(DATA_COMPACTION)

· Attention au fait que quand la compac-

tion de donnees est effectuee, la fonc-

tion de recuperation de donnees par cal-

cul de redundancy group est moins

efficace (le block de redondance XOR

porte sur plus de donnees)

- 70 -

VMS V5.3-2 Support de nouveau hardware

VMS V5.3-2

Support de nouveau hardware

· Support du RA92 :

-- Environ 1.5 Gb

-- Memes performances que le RA90

-- Packages SA800/850

· Support du TLZ04 :

-- RDAT 5"1/4’, ,2 Gbytes

-- SCSI, 180 Kbytes/s

-- Non bootable

-- Technologie de type helical scan (util-

iser de preference BACKUP)

- 71 -

VMS V5.3-2 Correction de bugs

VMS V5.3-2

Correction de bugs

· Correction du probleme de printscreen

en mode sixel sur LJ250

· Suppression de restrictions sur les

comptes restricted et captive :

-- Le jobs batch ou network soumis d’un

compte captif sont de nouveau autor-

ises (plus d’erreur CAPTINT)

-- Il devient NECESSAIRE de modifier

les comptes captifs /NOBATCH et/ou

/NONETWORK pour explicitement in-

terdire l’usage batch ou network sur

un compte captif

· Le nombre d’images partageables ac-

cessibles sous debugger passe de 25 a

61

- 72 -

Complement de tuning Job Control

Complement de tuning

Job Control

· Si vous avez des problemes de perform-

ances Job Control/Queue Manager :

· Eliminer au maximum les commandes

de type $SHOW QUEUE : utiliser

$SHOW ENTRY

· Eviter d’utiliser un accounting IMAGE

· Eviter de creer/supprimer des queues

en periode d’activite

· Eviter de creer BEAUCOUP de jobs

timed release (/AFTER)

· En cas d’utilisation de $SYNCHRO-

NIZE, utiliser /ENTRY plutot que

/QUEUE

- 73 -

Complement de tuning Job Control

· En cas d’utilisation de $SNDJBC, utiliser

SJC$_enter_file au lieu de 3 appels

(create_job, add_file, close_job)

· Eviter d’etendre trop le fichier JBC-

SYSQUE.DAT

· Utiliser un nombre de buffers adequat

(pour cacher le queue file header, les

definitions de queues, de formes, les

enregistrements de jobs,...)

· Formules magiques :

-- Pour un noeud du cluster ayant beau-

coup d’activites lies au queue man-

ager :

#queues + #formes + #jobs en queue + 100

-- Pour un noeud du cluster ayant peu

d’activites lies au queue manager :

#queues + 50

- 74 -

Complement de tuning Job Control

· Exemple :

Un cluster ayant :

- 25 generic queues, 100 execution queues (125)

- 75 forms

- En periode de pic de charge : 290 jobs en queue

(pending, holding, retained,...)

Sur un gros noeud du cluster :

#buffers = 125 + 75 + 290 + 100 = 590

Sur un petit noeud du cluster :

#buffers = 125 + 50 = 175

- 75 -

VMS FMR

VMS FMR

Rendez-vous

au

symposium...